ГОСТ Р 57472-2017 

     
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Химические дезинфицирующие средства

 СРЕДСТВА ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

 Общие требования

 Chemical disinfectants. Chlorine-containing disinfectants for the disinfection of swimming pool water. General requirements 
ОКС 11.080 
Дата введения 2018-01-01 

     

 Предисловие 
1 РАЗРАБОТАН Федеральным бюджетным учреждением науки "Научно-исследовательский институт дезинфектологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 339 "Безопасность сырья, материалов и веществ"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 мая 2017 г. N 441-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

 1 Область применения 
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к хлорсодержащим средствам, применяемым для обеззараживания воды в бассейнах с пресной водой всех видов и размеров как открытых, так и крытых, расположенных в отдельном здании (сооружении) или в аквапарках, спортивных (СК), спортивно-оздоровительных (СОК) и физкультурно-оздоровительных (ФОК) комплексах, вне зависимости от их ведомственной принадлежности и формы собственности.

Общие требования, установленные настоящим стандартом, применяются при разработке, производстве, применении, регистрационных и сертификационных испытаниях, дезинфектологической экспертизе средств обеззараживания воды плавательных бассейнов, а также при производственном контроле и надзоре [1]-[3].

 2 Термины и определения 
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 дезинфекционные средства: Химические и биологические средства, предназначенные для проведения дезинфекции (дезинфицирующие средства), предстерилизационной очистки, стерилизации (стерилизационные средства), дезинсекции (дезинсекционные средства), дератизации (дератизационные средства), а также репеллентные средства и педикулициды.

2.2 средства обеззараживания воды: Химические дезинфекционные средства, применяемые для проведения обеззараживания воды.

2.3 дезинфектологическая экспертиза: Рассмотрение и оценка специалистами материалов лабораторных, натурных исследований/испытаний целевой эффективности, токсикологической, гигиенической и экологической безопасности дезинфекционных средств, а также сопровождающей их нормативной, методической и инструктивной документации.

2.4 действующее вещество (субстанция): Химические и биологические вещества, входящие в состав дезинфекционных средств в качестве активнодействующих компонентов, обеспечивающих их целевую эффективность.

2.5 тест-микроорганизмы: Культуры бактерий, вирусов, обладающие определенными стабильными параметрами устойчивости, которые используют для оценки эффективности дезинфекции при проведении дезинфектологической экспертизы.

2.6 обеззараживание воды: Уничтожение микроорганизмов - возбудителей инфекционных и паразитарных болезней в воде с целью прерывания путей передачи эпидемического процесса.

 3 Основные требования к безопасности 
3.1 Критерии оценки безопасности действующих веществ хлорсодержащих средств, применяемых для обеззараживания воды плавательных бассейнов:

- острая, подострая, хроническая токсичность, включая оценку специфических и отдаленных эффектов воздействия на здоровье человека (аллергенность, репродуктивная токсичность, тератогенность, мутагенность, канцерогенность, эмбриотоксичность);

- соответствие технических продуктов (субстанций, действующих веществ) регистрируемого дезинфекционного средства техническому продукту фирмы-производителя;

- наличие опасных (токсикологически значимых) примесей и метаболитов в техническом продукте;

- гигиенические нормативы действующих веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, в воде водоемов и в почве с использованием данных мониторинга (при наличии) за содержанием действующих веществ в объектах окружающей среды.

3.2 Критерии оценки препаративных форм хлорсодержащих средств, применяемых для обеззараживания воды плавательных бассейнов:

- токсикологическая характеристика компонентов препаративной формы с указанием действующих стандартов, номеров CAS, IUPAC, регистрации в системе REACH;

- острая пероральная токсичность;

- острая токсичность при нанесении на кожу;

- острая ингаляционная токсичность (статическая затравка);

- местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки;

- сенсибилизирующее действие;

- оценка реальной опасности в рекомендуемых режимах, нормах и способах обработки;

- химические и физические свойства дезинфицирующих средств, включая их летучесть, стабильность, совместимость с другими соединениями, пожаро- и взрывоопасность;

- данные ФАО/ВОЗ (при их наличии) или Европейского союза, или Агентства по охране окружающей среды США (ЕРА) по оценке опасности ввозимых дезинфекционных средств.

3.3 Содержание химических веществ, которые могут образоваться в процессе обеззараживания воды плавательных бассейнов хлорсодержащими средствами, не должно превышать гигиенические предельно допустимые концентрации и ориентировочные допустимые уровни веществ в воде централизованных систем питьевого водоснабжения, утвержденные в установленном порядке.

 4 Основные требования к эффективности 
Хлорсодержащие средства обеззараживания при применении должны обеспечивать соответствие качества воды, поступающей в ванну плавательного бассейна, гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения вне зависимости от принятой системы водообеспечения и характера водообмена, утвержденным в установленном порядке, и отсутствие патогенных микроорганизмов.

Критерий эффективности обеззараживания 1 л воды, контаминированной тест-микроорганизмами, - уничтожение не менее 100% культур тест-микроорганизмов.

 Библиография 

[1] 	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299	
[2] 	Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.1.2.1188 лт-03* 	Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества 	
________________ 
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: СанПиН 2.1.2.1188-03. - Примечание изготовителя базы данных. 

[3] 	Руководство Р 4.2.2643-10.
М., 2011 г. 	Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности 

УДК 615.478.73:006.354 	ОКС 11.080 	
	
Ключевые слова: химические дезинфицирующие средства, хлорсодержащие средства, обеззараживание воды, плавательные бассейны, дезинфектология, дезинфекция, стерилизация, дезинфекционные средства 	

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Стандартинформ, 2017 
ГОСТ Р 57472-2017 Химические дезинфицирующие средства. Средства хлорсодержащие для обеззараживания воды плавательных бассейнов. Общие требования (Источник: ИСС "КОДЕКС")